

**دليل اتصال المنفذ التسلسلي لكاميرات Uniview**


**دليل اتصال المنفذ التسلسلي لكاميرات Uniview**


**الوصف**

يُستخدم اتصال الكابل التسلسلي في الحالات التي تتعطل فيها الكاميرا وعندما لا تنجح الطرق العادية في الوصول إلى الكاميرا. وعادة ما يكون ذلك لأغراض الصيانة.


**التجهيز**

**1. لوحة تسلسلية وكابل تسلسلي إلى USB**







**2. توصيل الجهاز**




**3. أماكن المنفذ التسلسلي في الكاميرات المختلفة:**

**كاميرا على شكل رصاصة**












**كاميرا صغيرة الحجم**

****

**كاميرا مقببة**


****


****

**محدد المواقع PTZ**

****

**كاميرا PTZ**

****

****

**كاميرا متعددة العدسات / بانورامية**

****