

**كيف يمكن استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا حدثت مشكلة "تأثير التنفس" في كاميرا Uniview؟**

**كيف يمكن استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا حدثت مشكلة "تأثير التنفس" في كاميرا Uniview؟**

**الوصف**

***ملاحظة:*** *تنطبق هذه الطريقة على معظم السيناريوهات. وإذا لم تجدي الطريقة نفعًا في حل مشكلتك، فيوصى بالرجوع إلى فريق الدعم الفني لدينا.*

<https://global.uniview.com/Support/Service_Hotline/>

**معلومات أساسية**

ما هي مشكلة تأثير التنفس في الصور؟

إذا كانت عدسة الكاميرا موجهة نحو منطقة بها أنماط متسلسلة تحمل ذات الأشكال والألوان، ستتغير الصورة الخلفية للكاميرا قليلاً أو تتبدل بشكل دوري. وهذه مشكلة شائعة في جميع أنواع الكاميرات من جميع الشركات المصنعة بسبب تقنية I-frame. لا يمكن القضاء على تأثير التنفس تمامًا ولكن يمكن فقط تقليله.

**خطوات التشغيل**

**الخطوة 1** استخدم H.265 إذا أمكن. زد قيمة معدل اللقطة.

**الخطوة 2** زد قيمة الفاصل الزمني لـ I Frame.

**الخطوة 3** اضبط قيمة التسوية.

**الخطوة 4** قلل قيمة معدل الإطارات (لا يوصى به)



**الخطوة 5** قلل من قيمة الحدة

**الخطوة 6** زد قيمة تقليل الضوضاء ثنائية وثلاثية الأبعاد.

